厦门中实-关于进出境异宠活体智能检测仪提升工程项目（2026-ZS3426）公开招标项目的补充通知（一）
[bookmark: _GoBack]
各投标人：
接采购人通知，对采购文件修改如下：
一、第四章资格审查与评标/二、评标修改如下：
[bookmark: _Hlk236384884]7.3.2技术项（F2×A2）满分为59分
	[bookmark: _Hlk56000949]序号
	评标分值
	评标方法描述（评标细则）

	1 [bookmark: _Hlk211503263]
	9
	据投标人提供的“第五章 招标内容及要求/二、技术和服务要求/1. 安全、检查、 监视报警设备/1. 检测仪主机基本参数”：①传送带速度：≤0.4m/s，②检出报警反应时间：≤1s；③结果显示：声光报警系统;满足1项得3分，满分9分。
注：投标人须提供带有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章,并注明佐证的技术条款,未按照要求提供的不得分。

	2 
	15
	据投标人提供的“第五章 招标内容及要求/二、技术和服务要求/1. 安全、检查、 监视报警设备/2.活体检测性能参数”：①最小检出活体尺寸：5mm×5mm×5mm；②活体微动分辨力：0.5㎜；③检出率：≥90%；④虚警率：＜5%；⑤穿透性：≥10mm纸箱/玻璃；满足1项得3分，满分15分。
注：投标人须提供带有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章,并注明佐证的技术条款,未按照要求提供的不得分。

	3 
	12
	据投标人提供的“第五章 招标内容及要求/二、技术和服务要求/11. 安全、检查、 监视报警设备/3.雷达模块性能参数”：①嵌入式一体化高精度小角度窄波毫米波雷达；②天线类型：平面微带阵列天线；③频率偏离误差：±10MHz；④发射功率：16dBm。满足1项得3分，满分12分。
注：投标人须提供带有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章,并注明佐证的技术条款,未按照要求提供的不得分。

	4 
	9
	据投标人提供的“第五章 招标内容及要求/二、技术和服务要求/1. 异宠活体智能检测仪/4. 系统软件功能”：①具备实时阳性声音警报功能；②设备信息可以显示当前连接中各种状态设备（总数、连接、运行中和离线）的个数；③具备当日统计功能，可以统计当天（即今天 00:00 至 23:59）的总检测次数和阳性、阴性结果的次数，并具备绘制图表的功能；满足1项得3分，满分9分。
注：投标人须提供带系统截图或技术规格书或产品彩页作为佐证材料，并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。

	5 
	2
	根据投标人提供的项目实施方案进行评价：
①实施方案包含货物配送、交货交付方案的得1分；
②在①的基础上，方案包括如何安装和调试内容的得1.5分；
1 在②的基础上，方案包括验收管理内容，能符合采购人特点的得2分。
方案不具可行性或未提供的不得分。

	6 
	2
	根据投标人提供的培训方案进行评价：
①方案内体现详尽的培训内容（使用及日常维护等内容）的得1分；
②在①的基础上，方案内容包括计划培训时间和培训地点的得1.5分；
2 在②的基础上能提供预期培训效果的得2分；
3 未提供的不得分。

	7 
	2
	根据投标人的售后服务承诺、维护响应计划（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、售后服务专业人员配置情况等方面）进行评价：
①能提供售后服务承诺函、售后服务方案、维护响应计划的得1分； 
②在①的基础上，方案内明确列明具体售后服务内容、故障分级响应时限、现场/远程等响应方式、售后人员配置架构等核心内容的得1.5分；
③在②的基础上，售后服务方案、维护响应计划贴合采购人行业属性、使用场景、设备运维特点及实际管理需求的得2分。
4 方案不具可行性或未提供的不得分。

	8 
	4
	在满足招标文件基本交付时间要求（合同签订生效后10个自然日内到货并安装调试完毕）的前提下，每提前1个自然日得1分，最高4分。
投标人须在开标一览表处进行明确响应，投标文件中有与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。

	9 
	4
	[bookmark: _Hlk236384912]投标人提供“异宠活体智能检测仪” 在质量保证期2年基础上，每增加6个月质量保证期得1分，满分4分。


7.3.3商务项（F3×A3）满分为11分
	[bookmark: _Hlk56000927]序号
	评标分值
	评标方法描述（评标细则）

	1. 
	2
	根据投标人或设备制造商获取的质量管理体系认证证书进行评分：
投标人或设备制造商具有质量管理体系认证证书的得2分
须提供有效期内的认证证书或全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn）的查询截图（查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址信息），否则不得分。

	2. 
	2
	根据投标人或设备制造商获取的环境管理体系认证证书进行评分：
投标人或设备制造商具有环境管理体系认证证书的得2分
须提供有效期内的认证证书或全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn）的查询截图（查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址信息），否则不得分。

	3. 
	2
	根据投标人或设备制造商获取的职业健康安全管理体系认证证书进行评分：
投标人或设备制造商具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分
须提供有效期内的认证证书或全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn）的查询截图（查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址信息），否则不得分。

	4. 
	2
	[bookmark: _Hlk236384379]根据投标人或设备制造商具有信息安全服务资质证书进行评分：
投标人或设备制造商具有信息安全服务资质证书的2分
须提供有效期内的认证证书或全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn）的查询截图（查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址信息），否则不得分。

	5. 
	3
	根据投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）的销售的异宠活体智能检测仪业绩进行评价。
投标人提供1个销售业绩得3分，本项满分3分。
投标人须提供该业绩项目以下资料复印件（原件备查）：①采购合同文本；②验收凭证等能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。



二、“第五章招标内容及要求/一、项目概况（采购标的）/★1.7条”及“第四章 资格审查与评标/符合性审查前附表/符合性审查前附表2--其他情形/★1.7条”更改如下：
★1.7投标人须承诺：“系统整合对接要求”修改为：
1.7.1设备需具备完整系统整合能力，可与场站现有X光机分拣线实现无缝串联作业，作业流程为先经本进出境异宠活体智能检测仪检测，再流转至X光机查验；本设备操作终端应与X光机操作终端安装于同一位置。
1.7.2投标人须配套增设专用输送传送带，传送带与现有X光机通道等高对接，全线带速同步统一，无速度差卡顿、货物偏移问题。
1.7.3整体改造、接驳、布设方案需贴合旅检现场现有人员动线，简化现场作业流程、不干扰原有常规查验工作。投标人须提供加盖公章的承诺函。
三、增加第五章招标内容及要求/三、商务条件/21、现场踏勘。
现场踏勘时间：2026年8月4日9：30时；
现场踏勘地点：厦门市湖里区环岛东路2498号五通客运码头三期，中华人民共和国厦门邮轮港海关驻五通办事处；
现场踏勘联系人：【林女士】，电话：【3211878】。
采购人统一组织踏勘，以便于投标人获取必要的信息（如X光机具体型号、通道尺寸等）；采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据,是采购人现有的能被投标人利用的资料,采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
四、本项目投标文件递交截止时间及开标时间延期至：2026年8月17日15：00时。
五、其他采购要求不变。
根据招标文件规定，本通知为招标文件的重要组成部分，与招标文件具有同等效力，对各投标人均具约束力。



厦门市中实采购招标有限公司
2026年7月31日

